|  |  |
| --- | --- |
| 0805 | **62Ω** |
| 0805 | **39kΩ** |
| 0805 | **0.1μF** |
| 0603 | **56kΩ** |
| 0603 | **1.2kΩ** |
| 0603 | **4.7pF** |
| 0603 | **220pF** |
| 0805 | **75kΩ** |
| 0805 | **24Ω** |
| 0603 | **330kΩ** |
| 0805 | **0Ω** |
| 0805 |  |
| 0805 |  |
| 0603 |  |
| 0402 | **0.1μF**  M: 963-JMK105BJ105MC-F |
| 0603 | **10pF**  D: 165-75-470 |

|  |  |
| --- | --- |
| 0805 | **62Ω** |
| 0805 | **39kΩ** |
| 0805 | **0.1μF** |
| 0603 | **56kΩ** |
| 0603 | **1.2kΩ** |
| 0603 | **4.7pF** |
| 0603 | **220pF** |
| 0805 | **75kΩ** |
| 0805 | **24Ω** |
| 0603 | **330kΩ** |
| 0805 | **0Ω** |
| 0805 |  |
| 0805 |  |
| 0603 |  |
| 0402 | **0.1μF**  M: 963-JMK105BJ105MC-F |
| 0603 | **10pF**  D: 165-75-470 |

|  |  |
| --- | --- |
| 0805 | **62Ω** |
| 0805 | **39kΩ** |
| 0805 | **0.1μF** |
| 0603 | **56kΩ** |
| 0603 | **1.2kΩ** |
| 0603 | **4.7pF** |
| 0603 | **220pF** |
| 0805 | **75kΩ** |
| 0805 | **24Ω** |
| 0603 | **330kΩ** |
| 0805 | **0Ω** |
| 0805 |  |
| 0805 |  |
| 0603 |  |
| 0402 | **0.1μF**  M: 963-JMK105BJ105MC-F |
| 0603 | **10pF**  D: 165-75-470 |